

**Возвращение легенды!**



Производство: Китай

Оборудование MERAN известно специалистам строительной отрасли уже более 10 лет и зарекомендовало себя надежным брендом широкого спектра применения в различных областях.

Мотопомпы MERAN показали себя как надежное и качественное оборудование для перекачки вод с различной степенью загрязнённости. Область применения: дренаж, водоснабжение, пожаротушение, полив, осушение болот и котлованов.

**Гарантия на мотопомпы 12 месяцев**

**Преимущества**

* Качественные и надежные мотопомпы среднего ценового диапазона, что делает их доступными в любой ситуации.
* Разработаны для российских условий эксплуатации.
* Система контроля качества, эксплуатационные испытания каждой партии.
* Двигатели разработаны по аналогам таких известных мировых брендов Honda и Yanmar.
* Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 7 метров
* Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

**Используемые материалы**

* Внешний корпус мотопомпы выполнен из прочного алюминиевого сплава
* Торцевое уплотнение из углекерамики
* Улитка корпуса помпы и крыльчатка (рабочее колесо) изготовлены из чугуна

Заливная горловина.

Перед первым пуском достаточно залить воду в корпус мотопомпы, воздух во всасывающем шланге она прокачает сама.



Датчик масла в картере бензинового двигателя

Заливная пробка с масляным щупом

**

Мотопомпы укомплектованы фильтр-сеткой, переходниками, хомутами для крепления шлангов.

Крепление агрегата к раме через виброкомпенсационные опоры

**Технические характеристики бензиновой мотопомпы MERAN для чистой воды**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | MPG401 |
| Диаметр соединительных патрубков  | 100 х 100 мм (4”) |
| Высота напора  | 30 м  |
| Производительность  | 1 417 л/мин, 85 м³/час  |
| Высота всасывания  | 7 м  |
| Торцевое уплотнение | Углекерамика |
| Перекачиваемые частицы | - |
| Двигатель | AP188F (с датчиком уровня масла) |
| Тип  | 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением  |
| Объём двигателя | 389 см³ |
| Мощность номинальная | 8,0 кВт(10,9 л.с.)/3600 об./мин |
| Мощность максимальная | 8,5 кВт(11,6 л.с.)/3600 об./мин |
| Топливо  | Автомобильный бензин не ниже АИ-92 |
| Емкость топливного бака  | 5,5 л  |
| Время непрерывной работы | Примерно 1,4 часа |
| Система пуска  | Ручной обратный пускатель  |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В)  | 620 х 480 х 555 мм  |
| Масса нетто  | 47 кг  |
| Стандартные аксессуары  | Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)  |

**Кривая рабочих характеристик**



